**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

**ДЛЯ лифтера грузового малого лифта,**

**ЧТО РАБОТАЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «Утверждено»

 Приказ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДЛЯ лифтера грузового малого лифта, ЧТО РАБОТАЕТ В ТОРГОВОЙ организации**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. На основании этой типовой инструкции разрабатывается инструкция по охране труда для лифтера грузового малого лифта, работающего в организации торговли, с учетом условий его работы в конкретной организации.

1.2. На лифтера грузового малого лифта, работающего в организации торговли, могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (повышенное значение напряжения в электрической цепи, отсутствие естественного света, расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)).

1.3. Лифтер грузового малого лифта, работающего в организации торговли, сообщает своему непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе, о проявлении признаков острого заболевания.

**2. Требования безопасности перед началом работы.**

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

2.2. Перед началом работы включить главный рубильник, запереть двери машинного помещения и проверить: исправность освещения шахты, кабины, этажных площадок, на которых останавливается кабина при работе лифта; точность остановки кабины на этажах; исправность действия кнопки "Стоп", светового сигнала "Занято"; состояние ограждения шахты и кабины; наличие правил пользования лифтом; исправность замков, запорных дверей шахты и дверных контактов (если выполнение этой обязанности возложены на лифтера).

2.3. Проверка исправности грузовых малых лифтов проводится в соответствии с соответствующей инструкцией. О результатах проведенной проверки делается запись в журнале приема-сдачи смен, и расписываются в приеме смены.

2.4. При замеченных неисправностях в работе лифта лифтер должен обесточить лифт (выключить главный рубильник), вывесить плакаты "Лифт не работает" на всех дверях шахты. Пуск в работу лифта после устранения неисправностей производится только с разрешения лица (электромеханика, монтера), устранить неисправность.

**3. Требования безопасности во время работы.**

3.1. Прекратить пользование лифтом, обесточить его, сообщить администрации или электромеханика в случае выявления таких неисправностей:

- неисправный контакт дверей шахты - кабина приходит в движение с открытыми дверями шахты;

- неисправен контакт двери кабины - кабина приходит в движение при пуске лифта с открытыми дверями при наличии в кабине груза;

- замечены случаи самопроизвольного движения кабины - кабина вместо движения вверх идет вниз и наоборот;

- кабина останавливается выше или ниже уровня этажной площадки более 50 мм;

- не отражена кабина или загрузочные площадки перед дверью шахты;

- перегорела сигнальная лампа;

- кабина (при кнопочном управлении) автоматически не останавливается на том этаже, на который была направлена;

- разбито стекло в смотровых окнах дверей шахты или повреждено ограждение шахты на высоте, доступной для человека;

- повреждено ограждение кабины отсутствуют крышки на вызывных и кнопочных аппаратах, есть доступ к токоведущим частям оборудования;

- наличие плохого состояния электрической изоляции проводки или электрической аппаратуры лифта (металлоконструкции шахты или аппарата управления на шахте) металлоконструкции лифта находятся под напряжением ( "бьет током") появился необычный стук, шум, скрип, запах горящей изоляции, неисправна кнопка "стоп", рывки, толчки во время движения кабины, обрыв каната и другие неисправности.

3.2. Во время работы лифта запрещается:

- допускать к управлению посторонних лиц;

- оставлять включенный лифт без присмотра (уходить с рабочего места за исключением установленных перерывов) производить пуск путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение на электродвигатель;

- выводить из действия меры и блокировочные устройства лифта;

- пользоваться переносными лампами на напряжение более 42 В;

- подключать к цепи управления лифтом электроинструмент, лампы освещения и др;

- допускать проезд людей в кабине грузового малого лифта;

- оставлять незапертой двери машинного помещения;

- спускаться в приямок и вылезать на крышу кабины, хранить на крыше кабины или приямке любые вещи;

- оставлять кабину лифта под нагрузкой после окончания работы.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При случайной остановке кабины грузового малого лифта между этажами вследствие его неисправности вызвать электромеханика (монтера).

4.2. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

**5. Требования безопасности после окончания работы**

5.1. По окончании работы лифта следует:

- опустить кабину на уровень площадки того этажа, с которого осуществляется управление лифтом;

- убедиться, что кабина пуста и свет в ней выключен (если нет автоматического выключателя);

- замкнуть замком шахтные двери (если неавтоматический замок двери шахты, против которой остановлена ​​кабина, отпирается ручкой);

- выключить вводное устройство и свет в машинном помещении;

- замкнуть машинное помещение и сдать ключи в установленном порядке.

**РАЗРАБОТАЛ: Согласовано:**